КРИТЕРИИ
 конкурса на право заключения концессионного соглашения и параметры критериев конкурса
1. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), составляет ______ млн. руб. (с учетом НДС) за период с 2018 года до 2047 года в ценах 2017 года.
2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера
2.1. Базовый уровень операционных расходов на первый год действия концессионного соглашения:
Устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования, млн. руб. (без учета НДС):
Базовый уровень операционных расходов, в т.ч.:
Период	2018 год	
Водоснабжение	150,88	
Водоотведение	125,48	
2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии):
 2.2.1. Предельные максимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения – системы водоснабжения
№ п/п	Период	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Доля потерь  воды в централизованных системах  водоснабже-ния при ее транспорти-ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-ровки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды*, кВт*ч/м3	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,05	1,05	1,03	1,01	1,01	1,01	
												
№ п/п	Период	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-ния при ее транспорти-ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-ровки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды*, кВт*ч/м3	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	
*Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления организации, без разделения по технологическим этапам (добыче, подготовке, транспортировке питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета.
2.2.2. Предельные максимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения – системы водоотведения
№ п/п	Период	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод водоотведении,  на единицу объема сточных вод, подвергающихся очистке, кВт*ч/м3	0,36	0,35	0,33	0,32	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3	0,57	0,55	0,52	0,49	0,47	0,45	0,42	0,39	0,37	0,35	0,32	0,29	0,26	0,25	0,24	0,24	0,24	

№ п/п	Период	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой  в технологическом процессе очистки сточных вод водоотведении,  на единицу объема сточных вод, подвергающихся очистке, кВт*ч/м3	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой  в технологическом процессе очистки сточных вод водоотведении,  на единицу объема сточных вод, подвергающихся очистке, кВт*ч/м3	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	

2.3. Нормативный уровень прибыли (на каждый год действия концессионного соглашения):
2.3.1. Предельный максимальный нормативный уровень прибыли для объекта концессионного соглашения - системы водоснабжения
Нормативный уровень прибыли	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
											
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
									
	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	

2.3.2. Предельный максимальный нормативный уровень прибыли для объекта концессионного соглашения – системы водоотведения
Нормативный уровень прибыли	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%		3%	3%	3%	3%	
											
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%		3%	3%	
											
	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%		3%	3%	

3. Плановые максимальные значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и  водоотведения деятельности концессионера
Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и  водоотведения деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной документации в соответствии с приказом Минстроя России от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
Устанавливаются следующие максимальные значения плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения деятельности концессионера:

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Значение показателя по каждому году исполнения концессионных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распреде-лительную водопроводную сеть,  не соответствующих установ-ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			 	
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035	2037	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			 	
			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-водной сети, не соответ-ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Показатели надежности и бесперебой-ности централизованных систем водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год, 
ед./км	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,79	0,79	0,79	0,78	0,77	
				
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
			0,76	0,74	0,72	0,70	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	
				
			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
			0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	
3	Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения	Удельное количество аварий и засоров 
в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			6,30	5,90	5,45	5,40	5,00	4,80	4,79	4,60	4,00	3,80	
				
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
			3,75	3,60	3,45	3,20	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	
				
			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
			3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	
4	Показатели качества очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				
			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Данный показатель не рассчитывается в связи с тем, что система ливневого водоотведения не является Объектом концессионного соглашения 	
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанным применительно к видам централи-зованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения, %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				
			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в  общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	
				
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
			36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	
				
			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
			36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
													
			Не рассчитывается	
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
													
			Не рассчитывается	
			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды*, кВт*ч/м3 	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	
				
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
			1,08	1,05	1,05	1,03	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	
				
			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
			1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема  сточных вод, подвергающихся очистке, кВт*ч/м3	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			0,36	0,35	0,33	0,32	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,24	
				
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
			0,22	0,20	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	
				
			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
			0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе  транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			0,57	0,55	0,52	0,49	0,47	0,45	0,42	0,39	0,37	0,35	
				
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
			0,32	0,29	0,26	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	
				
			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
			0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	
*Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления организации, без разделения по технологическим этапам (добыче, подготовке, транспортировке питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета.

4. Плата Концедента устанавливается в размере 6 922 017 200 (шести миллиардов девятисот двадцати двух миллионов семнадцати тысяч двухсот) рублей, в том числе НДС, и направляется на возмещение расходов Концессионера по созданию следующих объектов капитального строительства:
строительство очистных сооружений канализации производительностью 50 тыс.м³/сутки и глубоководного выпуска по ул.Солнцедарской, б/н в г.Геленджике. Этап 1-й;
строительство очистных сооружений канализации производительностью 50 тыс.м³/сутки и глубоководного выпуска по ул.Солнцедарской, б/н в г.Геленджике. Этап 2-й;
строительство очистных сооружений канализации производительностью 50 тыс.м³/сутки и глубоководного выпуска по ул.Солнцедарской, б/н в г.Геленджике. Этап 3-й.