РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

ВНЕШНЕГО ВИДА НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

(КИОСК, КОНСТРУКЦИЯ К-4)



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления архитектуры

и градостроительства администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик Е.А. Семёнова

Внешний вид



Краткая пояснительная записка:

1. Каркас - металл
2. Стены – гладкая трёхслойная сэндвич панель с обкладками из оцинкованной стали (0,55 мм), с

полимерным покрытием. Утеплитель – Пенополистирол ППС 80 мм. Цвет стен наружный по RAL 1011.

1. Кровля – Односкатная, трёхслойная сэндвич панель с обкладками из оцинкованной стали (0,55 мм). Верхний слой гидроизоляции.
2. Тент – однотонный, тканевый RAL 1011.
3. Роллет – RAL 1011.
4. Высота нестационарного торгового объекта – 2,4м
5. Информационная табличка – прозрачная пленка с белыми буквами не более 210х297 мм
6. Вывеска – объемные световые буквы, размер- высота 25 см, колер - RAL 9010
7. Урна - RAL 1015